**4/8-CH 1HDD**



網路型錄影主機

**型號:** **NVR301-S Series**

**產 品 簡 介**

●支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式

● 4/8通道輸入

● ONVIF支持的第三方IP攝像機：Profile S，Profile G，Profile T.

● 支持1個HDMI，1個VGA，HDMI同時輸出，解析度高達4K（3840x2160）

● HDMI和VGA同時輸出

● 高達800萬像素的解析度錄製

● 支援 1個SATA接口，儲存容量高達10TB

● ANR技術可在網路斷開時提高存儲可靠性

● 支持雲升級

**背 板**



www.uoi.com.tw



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型號** | **NVR301-04S** | **NVR301-08S** |
| 影像輸入 | 4-ch | 8-ch |
| 錄影頻寬 | 40Mbps | 48Mbps |
| 連線頻寬 | 48Mbps | 48Mbps |
| 客戶端連線上限 | 128 |
| 通訊協定 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| HDMI / VGA影像輸出 | HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60HzVGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
| 錄製解析度 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080 / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF |
| 音頻輸出 | 1-ch，RCA |
| 錄影解析度 | 4-ch | 8- ch |
| 同步回放頻道數 | 3/4/ | 3/4/5/7/9 |
| 長廊模式分割畫面 | Ultra 265，H.265，H.264 |
| 即時瀏覽與回放 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080 / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF |
| 解碼效能 | 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30 |
| 硬碟數量 | 1 SATA接口 |
| 硬碟容量 | 每顆硬碟最高支援到8TB |
| 網路介面 | 1個 RJ-45 10M / 100M 自適應以太網接口 |
| USB接口 | 後面板: 1 x USB2.0 , 前面板: 1 x USB2.0 |
| 電源 | 12V DC 耗電量: ≤5W(不含硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ + 55°C(+14°F~113°F), 濕度 ≤ 90% 相對溼度 (未凝結) |
| 尺寸（x寬x高） | 26 0.0mm × 240.2mm ×43.6mm (10.2"× 9.5"×1.7") |
| 重量（不含硬碟） | ≤ 1kg(2.2 lb) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

www.uoi.com.tw